Diese Headerfiles müssen aus der STM standard library importiert werden.

Das Hauptfile ist dieses, welches die Registerdefinitionen enthält.

stm32f10x.h

Es muß editiert werden, um die asm_param Fehlermeldung der 
STM-C library (wenn verwendet) zu terminieren.

Man kann fast alles mit dieser stm32f10x.h + core_cm3.h machen. Die anderen Files werden nur selten gebraucht.

Marten Petschke Feb2012 